|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品技术规格书（防水投影灯系列）** | | |
| **产品图片** | **产品尺寸图** | |
| **右侧图1** | **定焦图案灯LG180** | |
| **灯具规格** | | **参 数** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **灯具品牌** | GBR | **产品型号** | SW180 | 输入电压：110V-240VAC，50/60HZ  ◆光源规格：180W LED 可选，进口 LED 模组 ；  ◆整机功率：200W  ◆色 温：7500K；  ◆显示指数：Ra>90以上；  ◆灯珠寿命：50000 hours；  ◆出光角度：50°/35° /28°/15°可选；  ◆防护等级：IP65；  ◆频 闪: 0.5-20次每秒；  ◆颜 色：5色+白光；  ◆控制方式 ：6通道，DMX512信号输入、声控、自动运行；  ◆水纹：2个水纹盘  ◆调 光: 0-100%线性调光；  ◆显 示: 液晶显示，中英文显示，可倒转显示；  ◆温度检测：液晶屏幕显示运行温度，温度过高，LED自动降低功率，  ◆产品尺寸：300x200x200mm  ◆产品净重：7kg |
| **产品名称** | 防水水纹灯 | **灯具颜色** | 灰色 |
| **产品尺寸** | 300x200x200mm | **包装尺寸** | 345x285x270mm |
| **净 重** | 7KG | **毛重包装** | KG |
| **灯具材料** | 压铸铝 | **防护等级** | IP65； |
| **效果系统** | | | |
| **光源类型** | LED 模组 | **输入电压** | 110V-240VAC，50/60HZ； |
| **光源规格** | 180W LED 可选， | **整灯功率** | 200W |
| **光源寿命** | 50000H | **显 示** | 液晶显示，中英文显示 |
| **色温** | 7500K | **显示指数** | Ra>90以上 |
| **照度** | 9500Lux | **出光角度** | 50°/ 35°/ 28°/15°可选 |
| **颜色** | 5个颜色+白光 | **图案** | 2个水纹盘； |
| **频 闪** | 0.5-20次每秒 | **调 光** | 0-255%线性调光 |
| **通道模式** | 6通道 | **控制协议** | DMX512信号输入、声控、自动运行 |
| **电源连接** | 单进 | **信号连接** | 一进一出 |
| **调焦** | 手动调焦 | **温度检测** | 液晶屏幕显示运行温度 |
| **其 他** |  | | | |
| IMG_20230630_085221 | | | | |